Ремкомплекти: 500 шт.

Технічний опис або детальна специфікація:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Розмір** | **Кількість в 1 наборі\*** | **Кількість, всього** | **Технічна специфікація** |
| 1 | Армований брезент | 4 **×** 6 м | 2 шт. | 1000 шт. | Основні характеристики:   * Розмір 4х6 (+/-5%) * Щільність 200 г/м2 (+/- 5%). * Колір: Білий * Ламінований * Люверси розташовані по всьому периметру полотна, через кожен метр |
| 2 | Плівка поліетиленова | Ширина 1.5м | 30 м2 | 15 000 м2 | Плівка поліетиленова ширина 1,5 м, 100 мк, прозора |
| 3 | Дошка | 25**×**100 **×** 2250 мм | 20 шт. | 10000 шт. | Деревина сосни або ялиці щільністю Р<0,5 (г/см3) |
| 4 | Рейка | 20×25 × 2000 мм | 20 шт. | 10000 шт. | Деревина сосни або ялиці щільністю Р<0,5 (г/см3) |
| 5 | Плита OSB | 1250 × 2500 | 1 шт. | 500 шт. | Дерев'яна плита OSB товщиною 10 мм |
| 6 | Цвях | 2,5 ×60 мм | 0,3 кг | 150 кг | - |
| 7 | Цвях | 1,8×32 мм | 0,2 кг | 100 кг | - |
| 8 | Піна монтажна | 1 шт. | 750 мл | 500 шт. | Професійна піна з температурою нанесення від -5 до +30 °C |
| 9 | Шнур | Ø 5 мм | 30 м | 15 000 м | Нейлоновий або поліпропіленовий діаметром 5 мм |
| 10 | Молоток |  | 1 шт. | 500 шт. | Дерев'яна ручка, змінна, голова з кованої сталі, вага 250 г. Хорошої якості. |
| 11 | Пила по дереву (ножівка) |  | 1 шт. | 500 шт. | Довжина 45 см, для деревини, зуби з загартованої сталі. Хорошої якості. |
| 12 | Цвяходер |  | 1 шт. | 500 шт. | Довжина 50 см, з загартованої сталі. Хорошої якості. |
| 13 | Степлер будівельний |  | 1 шт. | 500 шт. | Степлер будівельний, механічний, скоби типу J - довжина скоб 6-8, пластиковий корпус |
| 14 | Скоба для степлера |  | 1 упак. | 500 уп. | Скоби загартовані R53 8 мм 11,3 х0, 75 мм,1 уп.=1000 шт. |

\*продукція формується в набори (плівка нарізана по 20м., цвяхи зважені по 0,3 та 0,2 кг відповідно), та відправляється наборами. Відповідно по 250 наборів на кожну із з двох локацій та графіку поставки.

На кожну позицію повинен бути сертифікат якості/відповідності.